(All. n. 3)
ELENCO DEI SITI DA ALLESTIRE
Allestimento su via Umberto I composto da: 
•	Altezza frontone mt. 19,20 -larghezza mt. 10,10 
•	N. 15 archi altezza mt. 10,50 e larghezza mt. 8,80 
Allestimento Piazza Plebiscito composto da: 
•	Lunghezza lineare spalliera mt. 102,75 - altezza mt. 10,50 
•	Cassarmonica: 
diametro di metri 8,40; 
- altezza del piano di calpestio metri 1,50; 
- altezza della cupola metri 11,00; 
- struttura portante costituita da: 
1. n.2 anelli circolari ciascuno formato da 16 pontelli in ferro ancorati tra di 
loro con dei pontelli in ferro 4x6 cm.; 
2. un unico cubo centrale realizzato in ferro ancorato con dei pontelli in 
ferro; 
3. sedici travi in ferro di sezione 4x6 cm. e lunghezza di 4,00 mt. disposti a 
raggiera di raccordo tra il cubo centrale e l'anello esterno, su cui poggiano 
i tavellati di calpestio; 
4. l'impianto elettrico di rame a servizio delle luminarie è realizzato con cavo 
ignifugo di rame della sezione da 10 a 16 mm. con lampadine a led 14/005 
collegate tra loro con filo ignifugo di sezione di 1,5 mmq; 
Allestimento vicino convento composto da: 
•	Lunghezza lineare spalliera mt. 15,40 - altezza mt. 9,65 
•	N. 06 archi altezza mt. 10,50 e larghezza mt. 8,80